说明

本文档只用于进行记录本人的折腾之旅，不完全适配所有人的需求

功能1.利用openclash个性化配置分流规则尽可能满足使用需求（下载不走直连，AI走加坡节点，油管用低价流量，奈飞等流媒体使用高速节点）

功能2.DNS优化，缓存DNS，尽可能加快对国内网站的访问速度

功能3.Alist挂载多个网盘初步实现nas基础功能（不足：现在不能实现类似内网穿透一样远程访问家庭其他设备的文件）搭配kodi软件观看

教程来源于油管博主七尺宇，b站不知名up主，若能够解决您的困惑我将不胜感激

硬件

所用材料，一个R2S（不太懂直接买了带盒子加电源线的版本）作为旁路由（理论上瘫痪了不会影响家庭正常上网（不进行翻墙等操作）），网线若干，小米AX3000T作为主路由。



# 硬件连接方式及上网设置（重要）

**R2S的lan口与小米AX3000T的lan口相连，小米AX3000T的另一个lan口与电脑网口相连**（十分重要，**不能R2Slan口和电脑网口直连**否则会影响后续设置lan口ip）使用ipconfig可以看网段登录（我获取到的是192.168.1.X所以我网址输入192.168.1.1可以正常连接至luci界面）

上网设置







